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Kardiowerter
Monitor Defibrylator dwufazowy





Ten sam mały rozmiar, teraz z ekranem 8,4”

















· Technologia kontroli w czasie rzeczywistym (RTC)**
· Akcesoria do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR Maestro)**
· Tryb automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
· 
Tryb zapobiegania nagłej śmierci (SDP)
· Elektrokardiogram (EKG) do 12 odprowadzeń
· Oksymetria (SpO2)
· Nieinwazyjny rozrusznik serca
· 
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP)
· Kapnografia (EtCO2)
· Drukowanie
· Wymienialny akumulator





























CARDIOMAX 8 - TO, CZYM POWINNY BYĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA RATUNKOWE: KOMPLETNY, ZAAWANSOWANY, NIEZAWODNY I ŁATWY W UŻYCIU.
Niezawodność jest najważniejszym aspektem urządzeń zaprojektowanych do ratowania życia. Dzięki nowej technologii RTC (kontroli w czasie rzeczywistym), CardioMax przeprowadza ciągłą samodiagnostykę i raportuje z wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności serwisowych, gwarantując, że zawsze będzie gotowy
do natychmiastowego użycia.**



PRAKTYCZNY:
Lekki.
Silny, wygodny pasek.
Gotowy do użycia w mniej niż 6 sekund.
Zaprojektowany bez ostrych krawędzi, idealny do transportu ratunkowego.
Dwufazowe zasilanie do 3600 dżuli.
Łatwa do wymiany bateria umożliwia wykonanie ponad 100 wstrząsów.
PROSTY W UŻYCIU:
Wszystkie czynności można wykonać za pomocą tylko dwóch przycisków.
Łatwa obsługa - gotowe ustawienia 3 wstrząsów.
Szybki dostęp do najważniejszych funkcji.
[image: ]
INTELIGENTNY:Sudden Death Prevention

Interfejs, który automatycznie dostosowuje się do liczby parametrów, przekazując ważne informacje w bardzo klarowny i zorganizowany sposób.
Nowa funkcja automatycznej sekwencji ładowania.
- Po włączeniu, rozpoczyna ładowanie do ustawionego przez użytkownika poziomu dla pierwszych trzech wstrząsów, bez potrzeby ręcznego dostosowywania.
Inteligentny monitor z alarmem.
ZAAWANSOWANY:
Dzięki trybowi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), CardioMax jest teraz jeszcze bardziej kompletny i dokładny, nadając się idealnie do pracy z pacjentami wysokiego ryzyka, gdyż korzysta z technologii zapobiegania nagłej śmierci (SDP). Cecha ta umożliwia CardioMax ciągłe monitorowanie pacjenta i identyfikację migotania

 komór lub częstoskurczów komorowych.Auto		Sequencing

W sytuacji takiej urządzenie uruchomi alarm dźwiękowy i wizualny, umożliwiając leczenie pacjenta za pomocą wstrząsów w dużo krótszym czasie, znacznie zwiększając szansę na powstrzymanie zatrzymania krążenia i oddychania.





	* Część funkcjonalności jest opcjonalna.
	**Produkt jeszcze niedostępny na rynku. Należy zweryfikować dostępność.




INFORMACJE TECHNICZNE


SPECYFIKACJA OGÓLNA
· Wymiary wraz z elektrodami:
- 30,0 cm (11.81 cali) długości.
- 21,5 cm (8.46 cali) głębokości.
- 28,0 cm (11.02 cali) wysokości.
· Masa:
- Waga 5,15 kg (11,35 funta)
· Bateria NiMH - 1,10 kg (2,43 funta).
· Bateria litowo-jonowa - 0,60 kg (1,32 funta).
· Elektrody zewnętrzne - 0,85 kg (1,87 funta).
- Pełen zestaw (bateria NiMH) - 7,10 kg (15,66 funtów) (poza NIBP).
- Pełen zestaw (bateria litowo-jonowa) – 6,6 kg (15,66 funtów) (poza NIBP).
· [bookmark: _GoBack]Zasilanie:
- Prąd przemienny: 100 do 220 VAC, 50/60 Hz
(wybór automatyczny).
· Prąd stały, zasilanie zewnętrzne: 11 do 16 VDC.
· Wymienialny akumulator:
· Rodzaj: Litowo-jonowa, 14,8 VDC 4,4 A/h.
- Czas pracy: W pełni naładowana bateria - 3 godziny w trybie monitorowania, bez drukowania, lub minimum 140 wstrząsów o sile 360 dżuli, lub minimum 200 wstrząsów o sile 200 dżuli.
- Czas do pełnego naładowania akumulatora (od pełnego rozładowania): 4 g. 30 min.
· OPCJONALNA BATERIA**:
- Rodzaj: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h.
- Czas pracy: W pełni naładowana bateria - 3 godziny w trybie monitorowania, bez drukowania, lub minimum 140 wstrząsów o sile 360 dżuli, lub minimum 200 wstrząsów o sile 200 dżuli.
· Czas do pełnego naładowania akumulatora (od pełnego rozładowania): 8 godzin.
** Skonsultuj się w kwestii dostępności.
· Pamięć:
· Rodzaj: NAND Flash.
· Pojemność: 2 Mb.
· Przechowywanie danych >150 pacjentów.
· Nagrania: 15 sekund EKG
przy wstrząsach, alarmach fizjologicznych i wydarzeniach wyświetlanych na panelu.
· EKG: 2 godziny ciągłego nagrania krzywej EKG w trybie defibrylatora automatycznego (AED).
· RTC - Kontrola w czasie rzeczywistym (dostępna gdy urządzenie wyposażone jest w opcjonalną baterię litowo-jonową):
· Samodiagnostyka defibrylacji, poziomu baterii, podłączenia elektrod, podpięcia źródła zasilania. Test wykonywany jest trzykrotnie i ustalany z wyprzedzeniem. Informacja ta przekazywana jest bezprzewodowo do komputera PC do zainstalowanego na nim oprogramowania RTC System w zasięgu sieci.
SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA
· Temperatura:
· Praca: 0 do 50ºC.
· Przechowywanie: -20 do 50ºC.
· Wilgotność powietrza:
· Praca: 10 do 95% RH, bez kondensacji.
· Przechowywanie: 10 do 95% RH, bez kondensacji.
· Stopień ochrony (IP): IPX1.
DEFIBRYLATOR
· Fala:
· Dwufazowa, opadająca wykładniczo. Parametry fali dostosowywane są do impedancji pacjenta.
· Aplikowanie wstrząsów:
· za pomocą wielofunkcyjnych elektrod samoprzylepnych.
· Defibrylacja zewnętrzna/dorosłych:
- Zakres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 i 360 dżuli (moc maksymalna może być ograniczona do 200 J). Moc maksymalna ograniczona do 50 J przy elektrodach wewnętrznych lub dziecięcych.
- Sterowanie: Przycisk wł./wył., ładowanie, wstrząs, synchronizacja.
- Wybór mocy: Przycisk zabiegu na panelu przednim.
· Kontrola ładowania: Przycisk na panelu przednim, przyciski na elektrodach zewnętrznych.
· Kontrola wstrząsów: Przycisk na panelu przednim, przyciski na elektrodach zewnętrznych.
· Kontrola synchronizacji: Przycisk SYNC na panelu przednim.
· Automatyczna sekwencja ładowania:
- Po włączeniu, rozpoczyna ładowanie do ustawionego przez użytkownika poziomu dla pierwszych trzech wstrząsów, bez potrzeby ręcznego dostosowywania.
· Wskaźnik naładowania:
- Sygnał dźwiękowy oznaczający ładowanie urządzenia.
· Sygnał dźwiękowy zakończenia ładowania.
- Poziom naładowania ukazany na wyświetlaczu i LED na elektrodach zewnętrznych
· Maksymalny czas ładowania:
· (200J): zasilanie sieciowe i baterią
< 4s.
· (360J): zasilanie sieciowe i baterią
< 6s.
· Rozmiar elektrody:
- Dorośli: 10,3 cm (4,05 cale) x 8,5 cm (3.34 cale). Powierzchnia styku: 81,9 cm2 (12,69 cali kw.)
· Dzieci: 4,5 cm (1,77 cala) x 4,0  cm (1,57 cala). Powierzchnia styku: 18 cm2 (2,79 cala kw.).
· Kardiowersja:
- < 60 ms.
· Elektrody (opcje):
· Zewnętrzne dla dorosłych i dzieci (zawarte w zestawie).
· Wewnętrzne dla dorosłych i dzieci (opcjonalne).
· Wielofunkcyjne dla zastawek, monitorowania i defibrylacji (opcjonalne).
· Przedłużacze wielofunkcyjne (opcjonalne).
MODUŁ AED
· Charakterystyka funkcjonalności:
· Polecenia głosowe, wskaźniki wizualne, instrukcje RKO, USB 2.0.
Wiele języków.
· USB:
· USB 2.0 do transferu elektrokardiogramu przechowywanego w trybie AED do kompatybilnego komputera PC.
· SoftDEA:
· Oprogramowanie do przeglądania danych przeniesionych do komputera PC.
ZASTAWKA ZEWNĘTRZNA (OPCJONALNIE)
· Tryby:
· Na żądanie lub sztywny.
· Amplituda:
· Od 5 mA do 200 mA (inkrementy 5 mA), dokładność 10%.
· Szerokość impulsu:
· 20 ms (tolerancja do 10%)
· Częstotliwość:
· Od 30 ppm do 180 ppm (inkrementy 5 ppm), częstotliwość ± 2%.
· Okres refrakcji:
· 340 ms (od 30 do 80 ppm).
· 240 ms (od 90 do 180 ppm).
NIBP (OPCJONALNIE)
· Zasada działania:
- Oscillometrycznie.
· Tryb pomiaru automatycznego:
- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 oraz 90
minut.
· Tryb ręczny:
· Jeden pomiar.
· Interwał pomiaru:
· Dorośli:
· Systoliczny: 40 - 260 mmHg.
- MAP: 26 - 220 mmHg.
· Diastoliczny: 20 - 200 mmHg.
· Pediatryczny:
· Systoliczny: 40 - 160 mmHg.
- MAP: 26 - 133 mmHg.
· Diastoliczny: 20 - 120 mmHg.
· Noworodki:
- Systoliczny: 40 - 130 mmHg.
- MAP: 26 - 110 mmHg.
· Diastoliczny: 20 - 100 mmHg.
· Programowe zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem:
· Dorośli: maks. 290 mmHg
· Noworodki: maks. 145 mmHg
· Sprzętowe zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem:
· Dorośli: 300 ± mmHg.
· Noworodki: 150 ± mmHg.
· Rozdzielczość:
· 1 mmHg.
CPR Maestro (OPCJONALNIE)
· Akcesorium do resuscytacji krążeniowo-oddechowej
· Informacje zwrotne o ściśnięciach klatki piersiowej.
WYŚWIETLACZ
· Wskaźnik stanu baterii:
· Tak.
· Rozmiar:
- 128,2 mm x 170,9 mm.
· Przekątna ekranu:
- 8,4”.
· Rodzaj:
· Kolorowy, TFT-LCD.
· Rozdzielczość:
· 640 x 480 pikseli (VGA).
· Prędkość skanowania:
- 12,5; 25 do 50 mm/s.
EKG (wsparcie do 12 odprowadzeń jednocześnie, przy wykorzystaniu opcjonalnego przewodu)
· wkład:
· Przewód defibrylacyjny trzy- lub pięciożyłowy.
· Dziesięciożyłowy przewód EKG (opcjonalnie).
· Elektrody zewnętrzne.
· Elektrody wielofunkcyjne.
· Zakres:
- 15 do 350 BPM.
· 
Precyzja:
· ± 1 BPM od 15 do 350 BPM.
· Odrzucenie sygnału współbieżnego:
· Większe niż 90 dB, mierzone zgodnie ze standardami AAMI dla monitorów serca (EC 13).
· Czułość:
- 5, 10, 15, 20, 30 oraz 40 mm/mV.
· Filtr prądu przemiennego:
· 60 Hz lub 50 Hz.
· Charakterystyka częstotliwościowa EKG:
- Tryb diagnostyczny - (0,05 -100 Hz).
· - Tryb monitorowania - (1 -40 Hz).
· Impedancja pacjenta:
· Zabezpieczony przeciwko wyładowaniom defibrylacyjnym.
· EKG: typ CF.
· SpO2: typ CF.
· Obluzowane elektrody:
· identyfikowane i oznaczane cichym alarmem.
· Czas do przywrócenia podstawowej linii EKG po defibrylacji:
· ≤ 3 sekund.
SpO2  (OPCJONALNIE):
· Zakres SpO2:
- 0 do 100 %.
· Zakres pulsu pomiarowego:
- 30 do 250 BPM.
· Precyzja pomiaru SpO2 :
- ± 2 % od 70 do 100%.
- ± 3 % od 50 do 69%.
· Precyzja pulsu:
· ± 2 BPM.
· Prędkość skanowania:
- 12,5; 25 do 50 mm/s.
KAPNOGRAFIA (OPCJONALNIE)
· Zakres pomiaru CO2:
- 0 – 99 mmHg.
· Precyzja:
- ± 2 mmHg (0 - 38 mmHg).
· ± 5% + 0,08% dla każdego 1mmHg ponad 38 mmHg (39 – 99mmHg).
· Zużycie prądu:
- 1,5 W.
· Kompensacja:
· BTPS, N2O, O2.
DRUKARKA (OPCJONALNA)
· Wydruk do trzech odprowadzeń jednocześnie.
· Rodzaj:
· Termiczny.
· Waga:
- 0,4 kg.
· Prędkość:
· 12,5; 25 lub 50 mm/s z precyzją
± 5%.
· Rozmiar papieru:
· 58 mm (szerokość) x 15 m (maksymalna długość).
STANDARDY
- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-8
- NBR IEC 60601-2-4
- NBR IEC 60601-2-27
- NBR IEC 60601-2-30
- NBR IEC 60601-2-49
lub ekwiwalentne standardy IEC.





Instramed Ltda. Beco José Paris, 339 Pavilhão 19
CEP 91140-310
Porto Alegre RS Brazil Telefon: +55 (51) 3073 8200
WWW.INSTRAMED.COM.BR


Reprezentant na Europę:
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels Belgium
Tel.: + 32.2.732.59.54
Faks: + 32.2.732.60.03
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Dotyczy określonych ustawień.
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